)_μ lg(N

3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5

)_{ch} lg(N

4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5

1

10

210

310

410 Proton

QGSJET-II-2 EPOS 1.99 EPOS 1.61

Iron

QGSJET-II-2 EPOS 1.99 EPOS 1.61